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Таблица №1.
	Наименование и обозначение величины
	Размерность
	№ замера

	
	
	1
	2
	3
	4

	Массовый расход, 
[image: image1.wmf]G


	
[image: image2.wmf]ч

кг


	69,8
	90,8
	104,7
	120,3

	Давление перед детандером, 
[image: image3.wmf]H

P


	МПа
	0,176
	0,226
	0,271
	0,352

	Давление после детандера, 
[image: image4.wmf]K

P


	МПа
	0,103
	0,105
	0,107
	0,112

	Температура перед детандером, 
[image: image5.wmf]H

T


	К
	291,2
	291,2
	290,8
	289

	Температура после детандера, 
[image: image6.wmf]K

T


	К
	278,4
	264
	254
	240,75

	Частота вращения ротора, 
[image: image7.wmf]n
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	632000
	87000
	104000
	126500
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Таблица №2.
	№
	Наименование величин
	Размерность
	Расчётное уравнение
	№ замера

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Степень расширения детандера
	—
	
[image: image11.wmf]K
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	1,709
	2,152
	2,533
	3,143

	2
	Температура в точке 
[image: image12.wmf]S

К


	К
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	249,86
	233,93
	222,98
	208,35

	3
	Адиабатный КПД
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[image: image14.wmf]S

H

K

H

S

T

T

T

T

-

-

=

h


	0,31
	0,475
	0,535
	0,598

	4
	Удельная холодопроизводительность
	
[image: image15.wmf]кг
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	12,88
	27,36
	36,42
	48,54

	5
	Холодопроизводительность
	
[image: image17.wmf]кВт
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	0,25
	0,69
	1,059
	1,622

	6
	Окружная скорость колеса
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	92,656
	127,549
	152,472
	185,459

	7
	Располагаемый перепад энтальпий
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	41,579
	57,621
	68,077
	81,128

	8
	Располагаемая изоэнтропная скорость
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	288,371
	339,474
	368,99
	402,811

	9
	Коэффициент окружной скорости
	—
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	0,321
	0,376
	0,413
	0,46


По рассчитанным величинам строятся графические характеристики.
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Рис. 1. Характеристики турбодетандера.
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Рис. 2. Регулировочные характеристики турбодетандера. 
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